概述 门窗设计 进销存 线材优化 板材优化 建站系统

# 小睿可板材优化

## 一、创建编辑优化单

### 1.1、编辑优化单

### 1.2、开始优化设置

## 二、设置优化单选项

### 2.1、宽度和高度

### 2.2、锯缝宽度

### 2.3、优化料头

### 2.4、需求旋转

## 三、导入

### 3.1、导入

### 3.2、快捷键

## 四、开始优化和打印

# 一、创建编辑优化单

通过【优化单管理】视图，您可以添加、编辑优化单。

通过工具栏打开【优化单管理】视图

【优化单管理】视图可以添加、编辑、删除自定义优化单。

## 1.1、编辑优化单

在视图中点击【添加】按钮，可以添加一个新的优化单。列表是按照创建时间，倒序排列，新创建的优化单将显示在列表的最上方。

在列表中【名称】列，可以编辑优化单的名称。每一行【操作】列中的【删除】按钮，可以删除此行。通过点击表格列的【标题】栏，可以排序优化单，可以按照名称或创建时间排序。

视图右上角的名称输入框可以筛选优化单，在输入框中输入全部或部分优化单名称，即可启动筛选功能。再次点击【筛选】按钮，可以取消筛选功能。

## 1.2、开始优化设置

点击列表每行的【打开】按钮，可以打开【优化单管理】视图，即可开始优化。

# 二、设置优化单选项

## 2.1、宽度和高度

设置【宽度】和【高度】可以指定优化时源料的规格，可以指定任意大于0的值。

## 2.2、锯缝宽度

设置切割锯缝宽度，默认值为0。

## 2.3、优化料头

勾选【优化料头】选项后，系统将优先优化料头，之后使用源料继续优化。

## 2.4、需求旋转

有些材料在切割时，由于纹路、内部结构的不同，不能旋转方向，在优化时可以取消勾选【需求旋转】设置。

# 三、导入

## 3.1、导入

软件在导入数据时，需要标准的格式才能准确的读取数据。在导入需求和料头时，需要按照下图中的模板格式填写数据，即可导入数据。

其中第一列表示宽度、第二列表示高度、第三列表示数量。

## 3.2、快捷键

在表格中使用快捷键也可以将数据导入到软件系统中。选中需要拷贝的数据，点击Ctrl+C键拷贝到剪贴板中，在软件中将光标移动到需求列表或料头列表中，使用 Ctrl+V 将数据拷贝到列表中。

# 四、开始优化和打印

在完成数据添加工作后，点击视图最下面的【开始】，即可启动优化。优化完成后，在【优化结果】中显示结果。