概述 门窗设计 进销存 线材优化 板材优化 建站系统

# 小睿可线材优化

## 一、创建编辑优化单

### 1.1、编辑优化单

### 1.2、开始优化设置

## 二、设置优化单选项

### 2.1、源料长度

### 2.2、源料宽度

### 2.3、锯缝宽度

### 2.4、忽略料头

### 2.5、优化料头

### 2.6、翻转优化

### 2.7、变长优化

### 2.8、合并优化结果

### 2.9、料头长度

## 三、导入导出

### 3.1、下载模板

### 3.2、快捷键

### 3.3、导出

## 四、开始优化和打印

# 一、创建编辑优化单

通过【优化单管理】视图，您可以添加、编辑优化单。

通过工具栏打开【优化单管理】视图

通过命令行打开【优化单管理】视图：

【优化单管理】视图可以添加、编辑、删除自定义优化单。

## 1.1、编辑优化单

在视图中点击【添加】按钮，可以添加一个新的优化单。列表是按照创建时间，倒序排列，新创建的优化单将显示在列表的最上方。

在列表中【名称】列，可以编辑优化单的名称。每一行【操作】列中的【删除】按钮，可以删除此行。通过点击表格列的【标题】栏，可以排序优化单，可以按照名称或创建时间排序。

视图右上角的名称输入框可以筛选优化单，在输入框中输入全部或部分优化单名称，即可启动筛选功能。再次点击【筛选】按钮，可以取消筛选功能。

## 1.2、开始优化设置

点击列表每行的【打开】按钮，可以打开【优化单管理】视图，即可开始优化。

# 二、设置优化单选项

## 2.1、源料长度

设置【源料长度】可以指定优化时源料的长度，系统默认长度为6000，可以指定任意大于0的值。如果选中了【是否变长优化】，软件优化后生成的源料长度也会设置给【源料长度】。

## 2.2、源料宽度

在常见的线材优化中，全部材料切割45度或90度时，此设置可以忽略。

此设置主要应用的场景有以下两种：第一种是需求1角度大于90度，在计算需求2的起始位置时，需要设置源料宽度。

第二种是在【翻转优化】时需求1和需求2都是45度，计算公共区域的宽度时需要设置源料宽度。

## 2.3、锯缝宽度

锯缝宽度一般是指锯片的宽度。需要注意的是，切割角度大于或小于90度时，锯缝宽度小于对应的型材长度，会影响优化的结果。

## 2.4、忽略料尖

在允许的情况下，软件优化时可以忽略料尖，可以进一步提高优化率。下图中展示忽略料尖的模型图。在摆放材料切割时，左侧可以离锯片让出一些距离。

## 2.5、优化料头

勾选【优化料头】选项后，系统将优先优化料头，之后使用源料继续优化。

## 2.6、翻转优化

当材料切割角度不是90度，并且材料左右调换也可以使用，也就是对称的，就可以使用翻转优化。常见的线材有方管、门窗型材的中梃等材料。

## 2.7、变长优化

选中【是否变长优化】选项开启功能。变长优化需要指定【长度范围】，优化结果将在指定范围内选取优化率最高的长度生成优化结果。

## 2.8、合并优化结果

当优化完成后，在优化结果的切割方案中，可以将连续相同的需求合并，也可以按每切一锯展开。可以更直观的查看优化结果。

## 2.9、料头长度

【料头长度】是指可接受的料头长度，主要会影响优化的速度和优化率，通常设置的值越小，优化率越高，但需要更长的优化时间。建议在下料需求的种类在20种以上时，可以适当设置的大一些。

# 三、导入导出

## 3.1、下载模板

软件在导入数据时，需要标准的格式才能准确的读取数据。在导入需求和料头时，需要下载模板，按照模板的格式填写数据，即可导入数据。

## 3.2、快捷键

在表格中使用快捷键也可以将数据导入到软件系统中。选中需要拷贝的数据，点击Ctrl+C键拷贝到剪贴板中，在软件中将光标移动到需求列表或料头列表中，使用 Ctrl+V 将数据拷贝到列表中。

## 3.3、导出

在【下料需求】和【优化料头】表中点击【导出】，可以导出需求和料头数据到表格中。点击视图最下面的【导出】，可以将优化结果导出到表格中。

# 四、开始优化和打印

在完成数据添加工作后，点击视图最下面的【开始优化】，即可启动优化。同时视图窗口将变为灰色，所有控件不能编辑，在窗口的右下角会显示优化进度。

优化完成后，视图将重新可以编辑，并且在【优化下料单】中显示优化结果。

优化结果中的【方案】模拟真实切割时材料的状态，并且以【角度-长度-角度】的形式，显示材料切割参数。

当勾选【合并优化结果】后，材料显示参数以【角度-长度*数量-角度】的形式显示。如果只切一锯，【*数量】将被忽略。

请注意：在打印时，如果一个下料方案有多锯，并且在一行中显示不下，系统将自动缩放，以适应宽度，此时显示比例会出现扭曲现象，下料角度也会显得不正常。